state.stm32max98088 {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Volume'
		value.0 18
		value.1 18
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -6700
			dbmax 300
			dbvalue.0 -1100
			dbvalue.1 -1100
		}
	}
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Volume'
		value.0 16
		value.1 16
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -6200
			dbmax 800
			dbvalue.0 -1000
			dbvalue.1 -1000
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Receiver Volume'
		value.0 16
		value.1 16
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -6200
			dbmax 800
			dbvalue.0 -1000
			dbvalue.1 -1000
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Receiver Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'MIC1 Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'MIC2 Volume'
		value 15
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'MIC1 Boost Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 2'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'MIC2 Boost Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 2'
			dbmin 0
			dbmax 3000
			dbvalue.0 2000
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'INA Volume'
		value 4
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'INB Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'ADCL Boost Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'ADCR Boost Volume'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 3'
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'EQ1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'EQ2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'EX Limiter Mode'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 '100Hz'
			item.2 '400Hz'
			item.3 '600Hz'
			item.4 '800Hz'
			item.5 '1000Hz'
			item.6 '200-400Hz'
			item.7 '400-600Hz'
			item.8 '400-800Hz'
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'EX Limiter Threshold'
		value '0.6'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 '0.6'
			item.1 '1.2'
			item.2 '1.8'
			item.3 '2.4'
			item.4 '3.0'
			item.5 '3.6'
			item.6 '4.2'
			item.7 '4.8'
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'DAI1 Filter Mode'
		value Music
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Voice
			item.1 Music
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'DAI1 DAC Filter'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'fc=258/fs=16k'
			item.2 'fc=500/fs=16k'
			item.3 'fc=258/fs=8k'
			item.4 'fc=500/fs=8k'
			item.5 'fc=200'
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'DAI1 ADC Filter'
		value Off
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Off
			item.1 'fc=258/fs=16k'
			item.2 'fc=500/fs=16k'
			item.3 'fc=258/fs=8k'
			item.4 'fc=500/fs=8k'
			item.5 'fc=200'
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'DAI2 DC Block Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'ALC Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'ALC Threshold'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
		}
	}
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'ALC Multiband'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'ALC Release Time'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
		}
	}
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'PWR Limiter Threshold'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
		}
	}
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'PWR Limiter Weight'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
		}
	}
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'PWR Limiter Time1'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
		}
	}
	control.32 {
		iface MIXER
		name 'PWR Limiter Time2'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
		}
	}
	control.33 {
		iface MIXER
		name 'THD Limiter Threshold'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 15'
		}
	}
	control.34 {
		iface MIXER
		name 'THD Limiter Time'
		value 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
		}
	}
	control.35 {
		iface MIXER
		name 'REC Output Mode'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.36 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.37 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer MIC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.38 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer INA1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.39 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer INA2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.40 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer INB1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.41 {
		iface MIXER
		name 'Right ADC Mixer INB2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.42 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.43 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer MIC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.44 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer INA1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.45 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer INA2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.46 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer INB1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.47 {
		iface MIXER
		name 'Left ADC Mixer INB2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.48 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer Left DAC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.49 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer Right DAC1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.50 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer Left DAC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.51 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer Right DAC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.52 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.53 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.54 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer INA1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.55 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer INA2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.56 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer INB1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.57 {
		iface MIXER
		name 'Right REC Mixer INB2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.58 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer Left DAC1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.59 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer Right DAC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.60 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer Left DAC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.61 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer Right DAC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.62 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.63 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.64 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer INA1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.65 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer INA2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.66 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer INB1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.67 {
		iface MIXER
		name 'Left REC Mixer INB2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.68 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer Left DAC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.69 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer Right DAC1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.70 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer Left DAC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.71 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer Right DAC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.72 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.73 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.74 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer INA1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.75 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer INA2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.76 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer INB1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.77 {
		iface MIXER
		name 'Right SPK Mixer INB2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.78 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer Left DAC1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.79 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer Right DAC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.80 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer Left DAC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.81 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer Right DAC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.82 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.83 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.84 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer INA1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.85 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer INA2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.86 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer INB1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.87 {
		iface MIXER
		name 'Left SPK Mixer INB2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.88 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer Left DAC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.89 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer Right DAC1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.90 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer Left DAC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.91 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer Right DAC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.92 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.93 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.94 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer INA1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.95 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer INA2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.96 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer INB1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.97 {
		iface MIXER
		name 'Right HP Mixer INB2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.98 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer Left DAC1 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.99 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer Right DAC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.100 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer Left DAC2 Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.101 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer Right DAC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.102 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer MIC1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.103 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer MIC2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.104 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer INA1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.105 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer INA2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.106 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer INB1 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.107 {
		iface MIXER
		name 'Left HP Mixer INB2 Switch'
		value false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
}
