
# Wi-Fi AP interface (Qualcomm QCA65x4)
#auto wlan1
iface wlan1 inet dhcp
       udhcpc_opts -S -b >/dev/null &
       pre-up [ $(find /sys/devices -name modalias -print0 | xargs -0 sort -u -z | grep sdio:c00v0271d050A) ]
       post-up ##WLAN1_POST_UP_ACTION##
       pre-down ##WLAN1_PRE_DOWN_ACTION##
